
1. Kje se klice parse\_comands() v parse.c??

V main.c while(1) loopu



Zgleda kot da ta verzija podpira samo COMAND\_START\_FAST\_ACQ('s').

1. V main setupu imamo nastavljenio

master\_settings.acquisitionNbr = 4;

master\_settings.acqusitionTime = 10000;

master\_settings.averaging = 6;

master\_settings.channels = (DAQ\_CHANNEL\_1);

to hard-settiramo daq\_settingse, ki jih potem vedno(prov te hardcodirane) passamo v core\_configure(&master\_settings); ??

1. DMA za ADC je ze nastavljen?
2. Void ADC\_Handler je default handler name, ce bi spremenil to na ADC\_Handler5 nebi vec delal? FUnkcijo nikamor ne passamo.
3. Vrjetn ja. Kaj se klice ADC\_handler, kdaj se klice TC0\_Handler?
4. TC0 ko timer 0 nardi interrupt?